[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.54
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
kwn=USD		3.73	11.9.2020 10:0:41
kwn=EUR		4.4	11.9.2020 10:0:41
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI101010	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Projektowa STUDIO "A"
afn=ul. Ciołkowskiego 2/3 15-245 Białystok
nb=Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń laboratorium diagnostycznego
ab=Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 16-500 Sejny, UL. dr Edwarda Rittlera 2
ni=Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach1010
ai=16-500 Sejny, UL. dr Edwarda Rittlera 2101010
br=Instalacje niskoprądowe
nk=mgr inż. Wojciech Grudziński	
dt=02.06.2020r.	0
kln=Kosztorys sporządzono wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004r., poz. 1389)
cpv=45312100-8	Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
cpv=45314300-4	Instalowanie infrastruktury okablowania
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
cpv=45312000-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
pcn=II kw. 2020r. - bez podatku VAT

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1310Zakres prac dotyczy:1310-09montażu punktu dystrybucyjnego GPD1310-09wykonanie instalacji okablowania strukturalnego1310-09dobór urządzeń okablowania strukturalnego1310-09sprawdzenie poprawności działania systemu okablowania strukturalnego1310-09wykonanie instalacji okablowania systemu KD1310-09dobór urządzeń instalacji systemu KD1310-09sprawdzenie poprawności działania systemu KD13101310131013101310131013101310ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:1310Kosztorys sporządzono wg Rozporządzenia MI z dn.z dn. 18maja 2004r (Dz.U. nr 130 z 8 czerwca 2004r, poz. 1389) Ceny czynników produkcji średnie z kosztami zakupu wg Sekocenbud IV kw. 2019r dla stolicy woj. mazowieckiego; R=19,18zł, KP=66,00%, Z=10,90% - bez podatku VAT

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 26]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 425]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 80]
ty=R
na=monterzy	0
id=t02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 81]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 82]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 83]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 84]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 85]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 126]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.29
cw=13.29	PLN
il=0

[RMS ZEST 127]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.3
cw=14.3	PLN
il=0

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.43
cw=13.43	PLN
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=12
cw=12	PLN
il=0

[RMS ZEST 130]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=13.21
cw=13.21	PLN
il=0

[RMS ZEST 131]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=15.43
cw=15.43	PLN
il=0

[RMS ZEST 427]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 489]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 570]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=22.86
cw=22.86	PLN
il=0

[RMS ZEST 573]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 132]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=14.26
cw=14.26	PLN
il=0

[RMS ZEST 215]
ty=R
na=Robocizna - instalacje elektryczne (podlaskie)	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=19
cw=19	PLN
il=0
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 133]
ty=R
na=Robocizna razem	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=19.18	1599810260
cw=19.18	PLN
il=-0

[RMS ZEST 134]
ty=R
na=Robocizna razem'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=18.12
cw=18.12	PLN
il=0

[RMS ZEST 135]
ty=R
na=Robocizna razem''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=16.46
cw=16.46	PLN
il=0

[RMS ZEST 136]
ty=R
na=Robocizna razem'''	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=14.5
cw=14.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 137]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 138]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 140]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 534]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (PL)	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.12
cw=18.12	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja okablowania strukturalnego LAN
wa=0
kn=0	0	0
id=7488
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Główny punkt dystrybucyjny GPD
wa=0
kn=0	0	0
id=7489
nu=1.1
cpv=45314300-4
wn=	

[POZYCJA]
id=7572
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg1310Szafa wisząca dzielona 15U 600x500- adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7494
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-03	AT-14	0110-03		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny1310Panel wentylacyjny, 4-wentylatorowy z termostatem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7498
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-04	AT-14	0110-04		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca1310Listwa zasilająca, 8 portowa z bolcem + wyłacznik zasilania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7502
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0108-01	AT-14	0108-01		1
na=Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19"1310Panel krosowy 24-portów RJ-45 kategorii 6 UTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7506
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-02	AT-14	0110-02		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19"1310Panel porządkujący 19"/1U
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7510
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne1310Switch zarządzalny warstwy  L2 Stackable 24xRJ45
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7974
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne1310Switch zarządzalny warstwy  L2 Stackable 24xRJ45 POE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7514
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym1310Kabel krosowy RJ45-RJ45 U/UTP kat.6, 1mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=36
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=7978
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne1310zasilacz awaryjny UPS o mocy 2000VA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania strukturalnego  - Punkty przyłączeniowe
wa=0
kn=0	0	0
id=7522
nu=1.2
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=7523
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0301-20	5-08	0301-20		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=7525
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm1310Pusztka p/t fi60
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=7529
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm1310ramka 1-krotna - adaptacja pozycji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[POZYCJA]
id=7533
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0302-01	5-08	0302-01		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm1310Puszka rewizyjna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=7537
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim1310Moduł RJ-45 kat.6 UTP, 568A/B - 36szt.1310Adapter gniazda 45x22,5mm - 36szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=72
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=72	1	72						

[POZYCJA]
id=7542
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-08	AT-14	0110-08		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym - przewód U/UTP  kat.6, 3mb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[ELEMENT 2]
na=Instalacja okablowania strukturalnego - Kable, przewody, koryta i rury ochronne
wa=0
kn=0	0	0
id=7549
nu=1.3
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=7550
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1003-16	4-03	1003-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=25
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=7552
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1001-11	4-03	1001-11		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[POZYCJA]
id=7554
pd=WACETOB wyd.I 1997	KNR-W	4-03 1012-02	4-03	1012-02		1
mpn=_1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[POZYCJA]
id=7556
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1014-01	4-03	1014-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1.75
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1.75	1	1.75						

[POZYCJA]
id=7562
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0109-04	5-08	0109-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) - średnica 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=700
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=700	1	700						

[POZYCJA]
id=7566
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0207-01	5-08	0207-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur1310Przewód U/UTP 4x2x0,5mm kat.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1000
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	1000						

[POZYCJA]
id=7570
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-01 1310-01	5-01	1310-01		1
na=Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=19
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 1]
na=Instalacja systemu kontroli dostępu - KD
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=7576
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Urządzenia KD
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=7577
nu=2.1
cpv=45312000-7
wn=	

[POZYCJA]
id=7578
pd=KNR	KNR	AL-01 0101-03	AL-01	0101-03		0
na=Montaż centrali kontroli dostępu  - Modułowy kontroler1310dostępu AMC-2, cztery interfejsy Wiegand
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7584
pd=KNR	KNR	AL-01 0101-03	AL-01	0101-03		0
na=Montaż centrali kontroli dostępu  - Zasilacz buforowy liniowy; zasilanie: 230VAC/50Hz; wyjście zasilania: 3A/13,8V DC; prąd ładowania akumulatora: 0,7A; miejsce1310na akumulator: 17Ah/12V; zabezpieczenia: SCP, OLP, UVP*, tamper (otwarcie obudowy); wymiary: W=230 H=300 D+D1=92+8 [+/- 2mm]; obudowa natynkowa, zamykanie – skręcana;
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7587
pd=KNR	KNR	AL-01 0101-03	AL-01	0101-03		0
na=Montaż centrali kontroli dostępu  - Akumulator serii BP w technologii AGM, kwasowo-ołowiowy, typ VRLA, napięcie: 12V, pojemność 7Ah, żywotność: 3 do 5 lat,1310wymiary (dł./szer./wys.): 151 x 65 x 94+5 mm,
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7590
pd=KNR	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż czytnika kart zbliżeniowych - Czytnik KART ZBLIZENIOWY LECTUS SECURE 1000WI ICLASS
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=7593
pd=KNR	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż przycisku wyjścia - Przycisk wyjścia natynkowy, styki NO/NC
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=7599
pd=KNR	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=Montaż kontaktrona do drzwi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7602
pd=KNR	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		0
na=karta zbliżeniowa  (25 sztuk)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Punkty przyłaczeniowe, przewody sterownicze
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=7605
nu=2.2
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=7606
pd=KNNR	KNNR	5 1209-08	5	1209-08		0
na=Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=7608
pd=KNR-W	KNR-W	4-03 1001-110	4-03	1001-110		0
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w betonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=7610
pd=KNR-W	KNR-W	4-03 1012-020	4-03	1012-020		0
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=7612
pd=KNR	KNR	4-03 1014-010	4-03	1014-010		0
na=Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0.2
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=0.2	1	0.2						

[POZYCJA]
id=7618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-04	5	0102-04		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rura o średnicy 32mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=7622
pd=KNNR	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód F/UTP4x2x0,5mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=7626
pd=KNNR	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		0
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód typu YTDY4x0,5mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[ELEMENT 2]
na=Badania i pomiary
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=7630
nu=2.3
cpv=45310000-3
wn=	

[POZYCJA]
id=7631
pd=KNR	KNR	AL-01 0602-01	AL-01	0602-01		0
na=Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1elemencie liniowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=7633
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-01	AL-01	0604-01		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
nsn=ST-IN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
b3bb40dde22c102ed01bdcef1e2e64a1