Zadanie nr 5. Videokolonoskop

Producent (firma) …………………………………………………….

Kraj …………………………………………………………………..

Nazwa i typ urządzenia ………………………………………………

Rok produkcji ………………………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Kąt obserwacji 1400 |  |
| 2. | Głębia ostrości min 3-100 mm |  |
| 3. | Średnica zewnętrzna wziernika: max 12,8 mm |  |
| 4. | Długość robocza min 1500 mm |  |
| 5. | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 12,8 mm |  |
| 6. | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm |  |
| 7. | Kąt zagięcia końcówki endoskopu:  -w górę. 1800  -w dół. 1800  -w lewo .1600  -w prawo 1600 |  |
| 8. | Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet |  |
| 9. | Aparat kompatybilny z procesorem obrazu EPX-2500 będącym na wyposażeniu zamawiającego |  |
| 10. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

Wartość brutto zamówienia (cyfrowo i słownie): .………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Wartość netto zamówienia (cyfrowo i słownie): ………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Podatek VAT (cyfrowo i słownie): ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………

data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy